
      Тема 1   Оформление документов, фиксирующих готовность                           грузовых трюмов к погрузке
Порядок проведения практической работы:

1. Требования нормативных документов о подготовке грузовых трюмов к погрузке груза

2. Свойства грузов, которые необходимо учитывать

3. Особенности устройства грузовых трюмов 

4. Виды подготовки: мойка, просушка, уборка под метлу и т.д.
5. Оформление документов: судового акта, сюрвейерского акта и т.д. 

1. Требования нормативных документов о подготовке грузовых трюмов к погрузке груза  

         1.1.  Кодекс торгового мореплавания
Статья 124. Мореходное состояние судна

1. Перевозчик обязан заблаговременно, до начала рейса, привести судно в мореходное состояние: обеспечить техническую годность судна к плаванию, надлежащим образом снарядить судно, укомплектовать его экипажем и снабдить всем необходимым, а также привести трюмы и другие помещения судна, в которых перевозится груз, в состояние, обеспечивающее надлежащие прием, перевозку и сохранность груза.
    1.2.  Гаагские и Гаагско-Висбийские правила  


Статья 3

1. Перевозчик обязан перед рейсом и в начале его проявить разумную заботливость о том, чтобы:
а) привести судно в мореходное состояние;
с) приспособить и привести в состояние, пригодное для приема, перевозки и сохранения грузов трюмы рефрижераторные и холодильные помещения и все другие части судна, в которых перевозятся грузы.

    1.3.  Роттердамские правила (Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов)
Статья 17   Основания ответственности

5. Перевозчик, невзирая на положения пункта 3 настоящей статьи, также несет ответственность за весь ущерб или его часть от утраты, повреждения или задержки, если:

a) истец докажет, что утрата, повреждение или задержка были вызваны или, вероятно, вызваны, или им способствовали 

iii) тот факт, что трюмы или другие части судна, в которых перевозится груз, а также любые контейнеры, предоставленные перевозчиком,в которых или на которых перевозится груз, не находились в должном или безопасном состоянии для получения, перевозки и хранения груза; и

     1.4. Правила безопасности морской перевозки грузов.

Подготовка грузовых помещений и судовых устройств к приему груза 

   - приведение грузовых помещений в соответствующее для данного груза состояние и проверку систем, проходящих через грузовые помещения;

   - проверку исправности устройств, служащих для наблюдения за уровнем воды в льялах, а также осушительных систем;

   - проверку исправности противопожарных систем и оборудования;

   - проверку герметичности люковых крышек и системы гидравлики привода люковых закрытий.

   - Грузовые помещения должны быть очищены от остатков ранее перевозимых грузов, при этом характер уборки помещений зависит от вида груза, подлежащего перевозке.

   - Перед перевозкой строительных материалов, металлопродукции, подвижной техники, грузов без упаковки и других грузов, не подверженных воздействию пыли, запахов и т.д., производится сухая уборка трюмов.

   - Перед перевозкой пищевых и растительных грузов, хлопка, тканей и других промышленных товаров в мелкой расфасовке или пакетах грузовые помещения должны быть вымыты, просушены и проветрены. При наличии запахов грузовые помещения должны быть дезодорированы.

   - После перевозки соленой рыбы, мокросоленых шкур, жидких жиров, соли, скота и других подобных грузов трюмы должны быть обязательно вымыты, а после перевозки мокросоленых шкур и продезинфицированы. После перевозки пылящих, загрязняющих грузов, например, угля насыпью, трюмы должны быть промыты водой из шлангов.

   - Для предохранения от ударов грузом судовые системы (трубы) в грузовых помещениях судна должны быть ограждены металлическими или деревянными кожухами.

   - Трюмные льяла должны быть вскрыты и вычищены. При наличии запаха в льялах они должны быть после мойки просушены и опрысканы известковым молоком, марганцовокислым калием 10%-ным аммиачным раствором или другими дезодорирующими средствами.

   - Горловины всех цистерн должны быть проверены на герметичность.

   - Приемные отростки осушительной системы и мерительные трубки должны быть осмотрены и очищены.

   - Готовность грузовых помещений для перевозки конкретного вида груза проверяется администрацией судна, о чем делается запись в судовом журнале.

    Общие рекомендации капитанам судов:
1. Подготовка грузовых трюмов к приему груза.
После получения рейсового задания капитан судна организует подготовку трюмов, люковых закрытий и всех обеспечивающих систем к приему груза в соответствии с требованиями условий чартер-партии. По окончании работ трюма должны быть приняты судовой комиссией в составе: грузового помощника капитана, старшего или второго механика и электромеханика с составлением акта произвольной формы.

Независимо от характера груза, предназначенного к погрузке, комиссии следует обратить особое внимание на герметичность крышек, чистоту комингсов и внутренней стороны крышек грузовых трюмов, состояние и герметичность горловин танков двойного дна, на отсутствие "пробоин, трещин и глубоких вмятин в палубе трюмов, на состояние осушительных колодцев, мерительных трубок, осветительной аппаратуры, на исправность клапанов системы осушения трюмов и т.п.

В случае погрузки хлебных, продовольственных грузов, бумаги, картона, целлюлозы, пиломатериалов, сложных удобрений, торфа в кипах, мытого щебня, соли и т.п. судовой комиссии следует проверить чистоту, отсутствие посторонних запахов, ржавчины и влаги в трюмах.
Во избежание подмочки и порчи груза проверить надежность закрытия горловин второго дна и исправность фановых и шпигатных труб. Проверить состояние измерительных и воздушных трубок;
Перечень выполненных работ по подготовке трюмов и результаты их приемки обязательно фиксируются в судовом журнале.

Необходимо помнить, что грузовые трюма по возможности необходимо мыть пресной водой, а если сразу, невозможно это сделать, то необходимо потом соленую воду смыть пресной водой.        .

2. Свойства грузов, которые необходимо учитывать

    -  линейные и объемно-массовые характеристики груза

    - гигроскопические свойства (разжижение)
    - теплофизические свойства

    -  опасные свойства: - пожароопасность

                                      - самовозгораемость

                                      - самовоспламенение

                                      - токсичность (газовыделение)

                                      - взрывоопасность и детонация

                                      - воздействие щелочных и кислотных свойств

                                      - коррозионные свойства

                                      - окислительные свойства

                                      - инфекционные свойства

                                      - радиоактивные свойства

                                      - гниение
                                      - сыпучесть

3. Виды подготовки трюмов: 

     Подготовка трюмов к приему груза производится в зависимости от свойств предыдущего груза силами экипажа судна или представителями грузовладельца (работниками стивидорной компании) в зависимости от условий договора перевозки или обычаев порта

3.1. Зачистка 
   - уборка сепарационных и прокладочных материалов
   - вскрытие и очистка льял и сборных колодцев

   - снятие груза с люковых перекрытий и книц

   - уборка остатков груза из вентиляционных отверстий

   - уборка остатков груза (минибульдозером, под лопату или под метлу

   - выгрузка мусора 

   - выгрузка остатков груза

3.2. Мойка трюма 

   -  предварительная зачистка (см. п.4.1.)

   -  подача воды обычными шлангами

   -  подача воды береговыми устройствами

   -  постоянная откачка воды с использованием осушительной системы судна

   -  применение специальных приемов и химических средств для очистки

   -  если мойка осуществлялась в море соленой водой, то должна быть повторная мойка пресной водой

   -  просушка трюмов 

4. Проведение мероприятия (при необходимости): дезодорация, дезактивация, дегазация, дезинсекция, дезинфекция, фумигация, окраска стенок трюма, применение дезинфицирующих средств и т.д.

     5  Оформление документов :судового акта, сюрвейерского акта и т.д 
Студентам предлагается самостоятельно оформить судовой «Акт готовности грузовых трюмов к погрузке» (рекомендуемая форма Акта приведена ниже)
«Утверждаю»                                                             Порт ………………

Капитан т/х ………………   
Ф.И.О. ……………………. 
Подпись ………………….

Дата 

                                                                  АКТ 
 готовности грузовых трюмов к погрузке
      Настоящий акт составлен в том, что судовая комиссия в составе старшего помощника капитана ……………, 2 механика ……………. и электромеханика  …………………  произвела осмотр грузовых трюмов на предмет их пригодности к принятию и перевозке груза  ………………………….. Порт погрузки ……………..
      В результате осмотра установлено:

     1.  Трюма после предыдущего груза ………………………. ……………………… ,   на момент проверки чистые, сухие и не имеют посторонних запахов.

     2.  Произведена проверка осушительной системы. Замечаний нет.
     Колодцы грузовых трюмов чистые, сухие.                                                                            Клапаны системы осушения исправны, опрессованы пожарным насосом под давлением 6 атм. в течение 10 минут. Находятся в закрытом положении.                          Наложено  …. пломб.

     3.   Система принудительной вентиляции в исправности. Вентиляционные отверстия в трюмах чистые, без остатков предыдущих грузов.

     4.   Люковые закрытия и лазы в грузовые трюма проверены на герметичность струей воды из пожарной магистрали давлением 6 атм. Водотечности не имеют. Остатков предыдущего груза на комингсах, кницах и внутренней стороны крышек грузовых трюмов нет.
     5.   В целях безопасной и сохранной перевозки груза в грузовых трюмах были выполнены следующие работы: 
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
     Грузовые трюма полностью готовы к перевозке груза ……………………….

      Судовая печать                                          Судовая комиссия:


                                                                            Ст. пом. капитана   ………………..

                                                                             2 механик …………………………..

                                                                            Электромеханик  ………………….   
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